Author: Горбуновы

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

Оператор обязан: 1. во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания , неисправности разного вида и других повреждений электрооборудования , появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю; 2. в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость , появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу; 3. при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю работ.

По окончании работ оператор обязан соблюдать следующую последовательность выключения вычислительной техники:
1. произвести закрытие всех активных задач ;
2. убедиться , что в дисководах нет дискет;
3. выключить питание системного блока (процессора);
4. выключить питание всех периферийных устройств;
5. отключить блок питания. По окончании работ оператор обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место, вымыть с мылом лицо и руки.

Требования безопасности по окончании работ .

Кабинет №68
ОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы Саратовской обласи»

Инструкция по технике безопасности при работе на ВДТ и ПЭВМ.

Требования безопасности перед началом работы.

Перед началом работы оператор обязан:
1. осмотреть и привести в порядок рабочее место ; 2. отрегулировать освещённость на рабочем месте , отсутствие отражений на экране ,отсутствие встречного светового потока; 3. проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 4. убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера;
При включении компьютера оператор обязан соблюдать следующую последовательность включения оборудования: 1. включить блок питания; 2. включить периферийные устройства (принтер ,монитор , сканер и др.); 3. включить системный блок (процессор).

Оператор во время работы обязан:

Выполнять только ту работу ,которая ему была поручена и по которой он был проинструктирован;
в течении всей работы содержать в порядке и чистоте рабочее место;
держать открытыми все вентиляционные отверстия и устройства;
внешнее устроуство “мышь” применять только при наличии специального коврика;
при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи;
отключать питание только в том случае, если оператор во время перерыва в работе на компьютере вынужден находиться в непосредственной близости от видиотерминала (менее 2-х метров), в противном случае разрешается не отключать;
выполнять санитарные нормы и соблюдать режим работы и отдыха;
соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
прикасаться к задней панели системного блока (процессора ) при включенном питании;
переключение разъёмов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;
производить отключение питания во время выполнения активной задачи.
производить частые переключения питания;
допускать попадание влаги на поверхность системного блока , монитора , рабочей поверхности клавиатуры , дисковода , принтера и других устройств;
включать сильно охлаждённое (принесённое с улицы в зимнее время) оборудование;
производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
превышать величину количества обрабатываемых символов свыше 30 за 4 часа работы.

Оператору во время работы запрещается: